[Astrofoto] Meade ETX-70 AT

Telescopio

Enlaces

Manual ETX-60AT/ETX-70AT

Análisis: telescopio Meade ETX-70 AT GoTo F:350mm f.5 y otras series

Telescopio Meade ETX 70AT

Características, Especificaciones, accesorios y contenido de la caja

Año de producción: 2000

Refractor acromático f/5 de 70 mm de abertura.

Válido para uso terrestre y observación astronómica.

Parasol para prevenir empañamiento y reflejos de luz sobre el objetivo.

Diámetro: 70 mm.

Distancia focal: 350 mm.

Aumentos: 14x - 262.5x. (en realidad pasar de los 150x será difícil, pero ésto no es una potencia despreciable.)

Montura altazimutal con horquilla (doble brazo) y sistema GoTo.

Trípode estable de aluminio regulable en altura, diseñado para trabajar en modo altazimutal, con soporte para accesorios.

Mando de control Autostar #494, base de datos con 1400 objetos astronómicos.

Navegación celeste automática con sólo pulsar un botón (guía de menú en español).

Incluye: Software astronómico. (ya obsoleto en 2023)

Mochila de nylon para transportarlo cómodamente. (no os fiéis, reforzadla)

Óptica. Con tres oculares (25, 12 y 4 mm), lente Barlow 3x y prisma inversor trasero a 45º.

Oculares tipo MA Ø 31.7 mm o sea 1.25“ de: 4mm, 12mm y 25mm.

Lente Barlow de 3 aumentos que permite triplicar la distancia focal del telescopio.

Prisma Amici, consigue reproducciones de la imagen rectas y no invertidas lateralmente. (para observación terrestre)

Espejo interno abatible, para observación cenital o salida trasera para uso terrestre o para acoplar una cámara réflex a foco primario.

Alimentación. Compartimento de pilas interno (6 pilas 1,5v tipo AA o R6).

Funciona con pila de 9 volts, con transformador no incluido, aunque recomendamos utilizarlo con 6 pilas AA 1.5v, que no sean recargables de 1 2v o no llegará al voltaje requerido.

Mando Autostar

Enlaces

Manual Autostar 494

Guía para mandos Meade ETX Autostar #494 #497 I II III Audiostar

AUTOSTAR INFORMATION

AUTOSTAR FEEDBACK

Meade ETX 70 with AutoStar 497 Controller

https://www.youtube.com/shorts/41nqHqlhCYw?feature=share

Cleaning contacts on Meade Autostar handbox

AutoStar 497 Firmware Update Steps

Cable Meade #506

Enlaces

Cable #506

Meade #506 Connector Cable Set w/Astrofinder Software

Cable Meade ETX-60AT n.° 506 (foro)

Descripción

El Meade #506 no es un simple cable “de pines”, sino un kit con convertidor integrado de la señal del puerto AUX al puerto serie del PC, pensado para mandos AutoStar #494 (ETX60/70/80, DS-2000, etc.).

Incluye un cable 4‑pines (AUX) a 6‑pines con un conversor electrónico dentro, más un adaptador a RS‑232 DB9 para el PC.

Solo es compatible con monturas Meade con controlador AutoStar #494 o modelos NGC sin motor; no sirve para AutoStar #497, AudioStar ni LX200 clásicos (esos usan el #505/#507).

No se puede sustituir por un simple cable RJ‑9/RJ‑10/RJ‑12 hecho a mano, porque el #506 lleva electrónica que traduce el bus AUX a RS‑232.

Los cables más comunes de Meade que se pueden clonar fácilmente son el #505 (para AutoStar #497) y el #507 (LX200), pero no equivalen eléctricamente al #506.

Opciones prácticas de reemplazo

Buscar un kit original o compatible “Meade #506 Connector Cable Set / AstroFinder” en tiendas de astronomía o de segunda mano; suele venir descrito como “para AutoStar 494 / ETX‑70 / DS‑2000”.

Como alternativa real, mucha gente cambia el mando #494 por un AutoStar #497 o AudioStar y entonces usa el cable tipo #505 (este sí se puede hacer con un simple cable RJ‑10 a DB9).

¿Solución casera?. Para clonar de verdad el #506 hay que replicar el conversor (hardware tipo microcontrolador o interfaz propietaria de Meade); no hay un esquema público oficial y los proyectos DIY que existen son electrónicos usando microcontroladores, no solo de cableado.

Oculares

Fuentes Oculares para Meade ETX 70

En el Meade ETX 70, según los cálculos en función a la pupila de salida recomendada, los oculares mas adecuados son un 20mm, un 13mm, un 7mm y un 4mm, para obtener el máximo aumento se necesita un 2,5mm.

El telescopio trae de serie un 25mm, 12mm y 4mm, ademas de una barlow de 3X, son oculares básicos y con poco campo aparente (es un acromático modificado con 40º de campo aparente), pero que pueden valer mientras nos hacemos con otros mejores.

Otra opción en lugar de los 4 oculares recomendados, es coger un ocular zoom 8-24mm de cierta calidad, mas una barlow 3X, que nos proporcionara desde 15 a 44X sin barlow y de 44 a 131X con barlow 3X.

Pupila de salida

Fuentes Recomendaciones de pupila de salida a utilizar Oculares para Skywatcher 200/1200 dobson Hoja de cálculo para aumentos, pupilas de salida, etc

El conocido astrónomo amateur José Antonio Soldevilla escribió una vez: “No colecciones oculares. La mayoría de aficionados trabajan con no más de tres o cuatro.”

Y es cierto. Estrictamente hablando, para cielo profundo no necesitas más que 3:

Uno para cúmulos abiertos y nebulosas extensas, que te dé unos 4mm de pupila de salida.

Otro para pequeñas galaxias, entre 2 y 3mm de pupila.

Otro para globulares, entre 1,2 y 2mm de pupila.

Desde mi experiencia particular (que puede ser diferente a la de otros) he concretado esas pupilas de salida en tres números: 1,33 - 2,66 - 4

Siempre se agradece que tengan un campo amplio (al menos 65º AFOV), pues producen imágenes estéticamente más bellas, aparte de que en un Dobson facilitan la búsqueda de los objetos.

En cuanto a los oculares para planetaria, Al Nagler decía que los más usados eran los que producían entre 20 y 30 aumentos por pulgada de apertura. Traducido en pupilas de salida, eso serían aprox. entre 1,3 y 0,85. Pues bien, puedes usar el ocular de 1,33 de pupila que compraste para cielo profundo como tu ocular de mínimos aumentos para planetaria. Salvo que tenga unos recubrimientos muy deficientes, no debería producir reflejos. Y puesto que estás en mínimos aumentos, la imagen todavía es lo suficientemente luminosa como para que no te preocupe la transmisión. Es decir, que aunque sea un ocular pensado para cielo profundo, esta vez también lo vas a poder usar en planetaria.

Solo nos queda entonces escoger nuestro cuarto ocular, uno que nos dará aprox. 0,85mm de pupila para la observación detallada en planetas. En caso que observes desde el interior de la ciudad, es preferible aumentar esa pupila hasta 1mm, pues la turbulencia producida por el calor de los edificios desaconseja pasar del aumento resolutivo del instrumento.

Así pues, ya conocemos el valor de las pupilas que buscamos: 0,85 - 1,33 - 2,66 - 4 (que para usar desde la ciudad podría ser: 1 - 1,33 - 2,66 - 4)

¿Cómo traduzco esas pupilas en unos oculares concretos? Pues basta multiplicarlas por la focal de tu telescopio. ¿Tú telescopio es un f/6? Pues entonces:

6 x 0,85 = 5mm

6 x 1,33 = 8mm

6 x 2,66 = 16mm

6 x 4 = 24mm

Ahora ya sabemos los oculares que queremos: 5mm - 8mm - 16mm - 24mm

Si no encuentras el ocular de esa focal concreta, también te vale alguno de focal parecida.

Hablo, claro está, desde mi experiencia personal, que podría diferir de la experiencia o los gustos de otros observadores.

Un saludo, Jou Medina