Stellarium

Adaptador USB

Para usar un adaptador USB (como USB a serial para control de telescopio) con Stellarium en Debian, el problema principal son los permisos en dispositivos como `/dev/ttyUSB0`, que pertenecen al grupo `dialout`.

Verificar el grupo del usuario

Ejecutar

$ groups

para confirmar si el usuario está en dialout.

Si no, agregarlo con

# usermod -a -G dialout $USER

luego cerrar sesión y volver a entrar.

Identificar el dispositivo

Conectar el adaptador.

Usar

ls /dev/ttyUSB*

dando por ejemplo

/dev/ttyUSB0

Verificar permisos con

ls -l /dev/ttyUSB0

debe mostrar algo parecido a

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 ene 23 09:21 /dev/ttyUSB0

Configurar en Stellarium

En Stellarium, activar el plugin Telescope Control.

Seleccionar conexión directa al puerto serial (ej. `/dev/ttyUSB0`) y el protocolo de nuestro equipo (SynScan, LX200, etc.).

Solución alternativa con udev (persistente)

Si persisten problemas, crear una regla udev:

# nano /etc/udev/rules.d/99-stellarium-usb.rules

con

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", GROUP="dialout", MODE="0660"

ajustando idVendor y idProduct con

lsusb

una línea típica de esta orden muestra

Bus 001 Device 003: ID 12d1:1446 Huawei Technologies

donde 12d1 es idVendor (Huawei) y 1446 es idProduct. También podríamos hacer

lsusb -d 12d1:1446

o bien para mayor información

lsusb -v

Si trasladamos los datos de nuestro adaptador queda por ejemplo

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", GROUP="dialout", MODE="0660"

Luego para aplicar los cambios

# udevadm control --reload-rules && udevadm trigger