[Disparador] Óptico esclavo SYK-3 para flash

Datos fabricante Seagull

Disparador remoto de flash sin cables, para trabajar en modo esclavo. Adecuado para todos los flash que usen zapata universal.

Peso: 20 g. / Tamaño: 2.8cm x 2.7cm x 2.5cm. / Energía: Funciona sin baterías / Precio: Sobre unos 5 euros en 2017, aunque hay otras versiones que disponen de un conector de disparo lateral para disparar el flash a través del cable.

Dispone en un extremo de una zapata universal de flash y en el lado opuesto un orificio para atornillar la rosca de trípode.

Dispone en el frente de una célula sensible que hace disparar el flash.

Distancia del control remoto: L = número de guía del flash maestro / 2

La fórmula anterior será válida cuando flash y disparador estén a la misma altura y frente a frente: La antorcha del flash y la célula sensible del disparador remoto.

Mis apreciaciones

Se dispara al primer destello.

No puede usarse en flashes TTL, que efectúan dos destellos: Uno de medición y el otro de exposición final. En ellos veremos el flash esclavo ya apagado, pues ya se habrá disparado con el primer destello.

Será necesario entonces configurar el disparo del maestro en un único destello: Opción mando en el flash de la Fujifilm X-E1.

Para que recoja la orden de disparo sin problemas, es recomendable que la célula esté orientada hacia la fuente de control maestro.

Esto usando flashes con cabezal orientable en horizontal no supone ningún problema: Se orienta la célula hacia la fuente maestra y la antorcha del flash en el ángulo que nos interese para la toma.

Con los flashes no orientables en horizontal es otra historia: Habrá que acercar lo más posible la fuente maestra. Sino, habrá que ir al modelo que dispara también por cable o utilizar un cable extensible de zapata a flash, que nos permita separar el flash y por tanto orientarlo independientemente de la orientación de la célula.

Velocidad de sincronización comprobada: La máxima que he podido comprobar, dadas las características de la cámara, es de 1/250 y funciona perfectamente con ella.

Conclusiones

Para disparos manuales va bien.

Un poco justa la sensibilidad, alcance corto.

Si queremos sincronizaciones más complejas, TTL, 2ª cotinilla, etc, habrá que rascarse más el bolsillo. Aunque personalmente creo que existen flashes con capacidad para hacer de esclavos con esas características a buen precio… y nos evitan tener más accesorios y cables.

Principal uso que yo le veo: Permite aprovechar viejos flashes para usar como flashes de relleno.

Enlaces

Vídeos

How to use an optical wireless trigger - CowboyStudio.com