Venta de pisos nuevos: Edificio y calidades

Localización

contacto: pisoscorme@gmail.com

Localización del edificio

Dirección: Corme-Porto, Calle José de Tecelán, número 9, Portal 2

A menos de 100 metros de las playas.

Ascensor.

Todos los pisos disponen de garaje y trastero.

Año de construcción: 2010.

Memoria de calidades

Acabados exteriores

Fachadas de granito y monocapa hidrófugo antihumedad.

Ventanales de PVC con doble acristalamiento.

Cerramiento exterior a base de ladrillo semimacizo. Aislamiento de poliuretano proyectado y cámara de ladrillo número 8 por la parte interior.

Cubierta de forjado de hormigón y teja ITC, con sus correspondientes antenas y cableado hasta la vivienda.

Acabados interiores comunes

Escaleras de granito.

Pintura plástica acabado en gota en cañón de escaleras.

Puerta de entrada a vivienda en madera maciza con cerradura de seguridad barnizada en color natural.

Numerado y pintado de plazas de garaje.

Acabados interiores viviendas

Instalaciones de fontanería en cobre y PVC.

Instalaciones eléctrica preparada para calor azul, serie simón o similar, pre-instalación de hilo musical y termo de agua caliente.

División interior con ladrillo número 8.

Recebos en yeso y falso techo escayola en cocinas, baños y pasillos.

Solados con plaqueta de Ital-gres en cocina y baños.

Los suelos de los dormitorios, pasillos y salón: Plaqueta Ital-gres.

Alicatados con azulejos cerámicos en cocina y baños.

Loza de baño Bellavista o similar con grifería monomando y aparatos sanitarios.

Carpintería interior a base de puertas semi-macizas en roble o similar.

Pintura plástica lavable a tres manos en paredes y techos.

Instalación de toma de TV y teléfono en habitaciones, salón y recibidor.