[Bus I2C] Parámetros

Especificaciones eléctricas

Modo Standard	Modo Fast
Parámetro	Símbolo	MIN	MAX	MIN	MAX	Unidad
Frecuencia de reloj SCL	fSCL	0	100	0	400	kHz
Carga capacitiva para cada linea del bus	Cb	-	400	-	400	pF
Margen ruído a nivel BAJO para cada dispositivo conectado (con histéresis)	VnL	0.1 VDD	-	0.1 VDD	-	V
Margen ruído a nivel ALTO para cada dispositivo conectado (con histéresis)	VnH	0.2 VDD	-	0.2 VDD	-	V

Los niveles lógicos de 0 bajo y 1 alto dependen de la tensión de alimentación del circuito y la tecnología empleada, dada la gran cantidad de diferentes dispositivos que se pueden conectar en el Bus I2C.

Niveles Lógicos
TTL y Bipolar (5 V)	CMOS (VDD)
Nivel de entrada	1	> 3 V	< 0,7 VDD
0	< 1,7 V	< 0,3 VDD
Nivel de salida (para IS=3mA)	0	< 0,4 V	< 0,4 V

La longitud del bus puede alcanzar hasta 3 o 4 mts.

La capacidad de carga no debe sobrepasar 400 pF: Incluida la capacidad del cableado y la de los dispositivos unidos al bus (~ 7 pF).

Tiempos en el bus I2C

Modo Standard	Modo Fast
Parámetro	Símbolo	MIN	MAX	MIN	MAX	Unidad
Tiempo Hold de START. Tras él se genera el primer pulso de SCL. En la condición de START, tiempo que debe transcurrir entre el flanco de bajada de SDA y el flanco de bajada de SCL.	tHD;STA	4	-	0.6	-	μs
Duración del semiperíodo BAJO del reloj SCL	tLOW	4.7	-	1.3	-	μs
Tiempo de almacenamiento del dato. Tiempo de mantenimiento del dato. Tiempo entre el flanco de bajada de SCL y el cambio del dato en SDA	tHD;DAT
para masters CBUS compatibles	5.0	-	-	-	μs
para dispositivos I2C	0	3.45	0	0.9	μs
Tiempo set-up para los datos. Tiempo de puesta del dato. Tempo entre el cambio de datos en SDA y el próximo flanco de subida de SCL. Suele despreciarse.	tSU;DAT	250	-	100	-	ns
Duración del semiperíodo ALTO del reloj SCL	tHIGH	4	-	0.6	-	μs
Tiempo Set-up para STOP. En la condición de STOP, tiempo que debe transcurrir entre el flanco de subida de SCL y el flanco de subida de SDA	tSU;STO	4	-	0.6	-	μs
Tiempo bus libre entre STOP y START. Tiempo en el que el bus debe estar libre antes de comenzar una nueva transmisión.	tBUF	4.7	-	1.3	-	μs
Tiempo Set-up para START	tSU;STA	4.7	-	0.6	-	μs
Tiempo subida de SDA y SCL	tr	-	1000	20 +0.1 Cb	300	ns
Tiempo bajada de SDA y SCL	tf	-	300	20 +0.1 Cb	300	ns