[Laboratorio] FA: RK6006-C - Características

Descarga del programa para el PC, el driver y el manual de la fuente Manual (2024-4-23) Driver Software para PC Aplicación para el móvil: (ver 1.0.17) / (ver 1.0.5)

Accesorio completo

Fuente de alimentación estabilizada.

Viene con carcasa, fuente de alimentación previa a la etapa, cable de salida y cable de comunicación.

Tamaño del artículo: 115*178*51 mm / 4,53*7,01*2.01 in

Material: Plástico.

Rangos

Voltaje de entrada: 100 - 120 V / 200 - 240 V. Seleccionable por conmutador lateral.

Voltaje de salida: 0 - 60 V.

Corriente de salida: 0 - 6 A.

Potencia de salida: 360 W.

Pantalla LCD

Tamaño: Pantalla LCD de 1,54 pulgadas.

Cambio de estilo de pantalla: El sistema muestra por defecto el estilo clásico y girando el potenciómetro de codificación se cambia.

Color personalizado: Admite 15 colores para combinar y configurar libremente, después de personalizar el color, puede activar el interruptor de personalización de color para que surta efecto.

Comunicación exterior. Bloqueo automático de botones de la carcasa durante la comunicación.

PC. Control desde el ordenador mediante USB para monitorear y configurar la fuente. Compatible con Windows versiones 7 a 10.

Teléfono móvil. Control por Bluetooth. Compatible con el sistema iOS 10,0-16,0 y el sistema Android 5,0-12,0.

Protecciones

Protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura y limitaciones de potencia.

Cuando el valor de OCP sea mayor que el valor de V-SET o I-SET, la salida se pondrá a cero automáticamente.

Protecciones contra sobretemperatura: temperatura del sistema > 90 °C.

Encendido del ventilador de refrigeración cuando V salida > 40 V ó I salida > 4 A ó Temperatura del sistema > 45 ºC.

Apagado del ventilador de refrigeración cuando V salida < 40 V y I salida < 3,9 A y Temperatura del sistema < 45 ºC.

Actualización de Firmware

Admite actualizaciones de firmware para garantizar que el producto se actualice y optimice constantemente para obtener nuevas funciones y mejorar la utilidad del producto.

El firmware se puede actualizar en modo normal, si no funciona normalmente, debe ingresar al modo de arranque para actualizar el firmware.

Otras especificaciones

Ajuste de voltaje de salida y resolución de lectura: 0,01 V.

Configuración de corriente de salida y resolución de lectura: 0.001 A.

Ajuste de voltaje de salida y precisión de lectura: ±(0.3% + 3 palabras).

Ajuste de corriente de salida y precisión de lectura: ± (0.5% + 5 palabras).

Rizado de salida típico: 100 mVpp.

Tiempo de respuesta del modo de voltaje constante: 2 ms (carga 0.1 A - 5 A).

Tasa de ajuste de carga en modo de voltaje constante: ±(0.1% + 2 palabras).

Tasa de ajuste de carga en modo de corriente constante: ±(0.1% + 3 palabras).

Rangos de grabación de capacidad: 0-9999.99 Ah.

Rangos de registro de energía: 0-9999,99 Wh.

Error estadístico de capacidad y energía: ± 2%.

Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 40 °C.

Enlaces

Descarga del programa para el PC, el driver y el manual de la fuente

Vídeos

1RD6006 operation series video(manual 4.1/4.3.1) - PC software download and basic operation

2RD6006 operation series video(manual 1.4.2.5) - System setting menu

3RD6006 operation series video(manual 1.4.2.7) - data group edit in menu

4RD6006 operation series video(manual 4.3.2) - RD6006 firmware update

5RD6006P operation series video(manual 1.4.2.2)-Main Page Output Voltage and Current Setting

6RD6006P operation series video(manual 1.4.2.8) - Check System Information

7RD6006 operation series video(manual 1.4.2.1) - battery charging

8RD series power supply charging function using GREEN terminal RD6024 RD6006

9RK6006 output shows input voltage, repair by replacing this chip

10C400 assembly to RK6006(cable connection and AC selector)

11Fuente Laboratorio Barata RIDEN RD6006W | WIFI |App | USB

12RK6006 manual 1.4.2.1 Main Page Output Voltage and Current Setting OVP and OCP setting

13RK6006 manual 1.4.2.3 System Setting (language/ boot logo/buzzer/rotate screen/communication)

14RK6006 manual 1.4.2.4 Main Page Display Style Setting