[LAB] Tester Mastfuyi FY106B

Descripción

Multímetro de rango automático, con 3999 cuentas.

Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

Display LCD de 3999 bits

Encendido

Enciende manteniendo pulsado el botón de power. Se apaga del mismo modo.

Apagado automático a los 15 minutos si está iluminado el indicador de power en el display.

Se activa/desactiva con pulsaciones cortas del botón de power.

Antes de apagarse automáticamente da una serie de pitidos avisando del final de los 15 minutos. Un rato después da un pitido largo y se apaga.

HOLD: Función de retención de datos.

Indicación de batería baja.

Norma de seguridad: IEC-61010-1, CAT III 600 V

Tamaño y peso: 107x56x25 mm, unos 91 g sin batería.

Manual de usuario

Indicadores eléctricos

La precisión ±(a%+lectura) indicada se garantiza el primer año tras la salida de fábrica.

Condiciones de trabajo óptimas

Temperatura ambiente: 23±5 ºC

Humedad relativa: <75 %

Medidas de tensión

Impedancia de entrada: 10 MΩ

Tensión máxima de entrada (RMS): 600 V, tanto en DC como en AC.

Medidas de corriente

Corriente máxima de entrada: 4 A / Fusible de 4 A

Límite de frecuencias en AC: 40 Hz a 1 kHz

Protección contra sobrecarga en frecuencia, resistencia, corriente y capacitancia

250 AC o DC

Otros

Diodo: Aproximación de la caída de tensión del diodo en directa.

Continuidad: Zumbido cuando la resistencia es menor de 50 Ω.

NCV: Muestra en una barra de simulación la distancia a la fuente de alimentación. Sin contacto.

LIVE: Emite zumbido y muestra el mensaje LIVE cuando con la punta roja se toca un cable de fase en AC.

Rango	Resolución	Precisión
V DC	4 V	0.001 V	± (0.8%rdg+2dgt)
“	40 V	0.01 V	± (0.8%rdg+2dgt)
”	400 V	0.1 V	± (0.8%rdg+2dgt)
“	600 V	1 V	± (1%rdg+2dgt)
V AC	4 V	0.001 V	± (1%rdg+3dgt)
”	40 V	0.01 V	± (1%rdg+3dgt)
“	400 V	0.1 V	± (1%rdg+3dgt)
”	600 V	1 V	± (1.2%rdg+3dgt)
Frecuencia	4 Hz	0.001 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	40 Hz	0.01 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	400 Hz	0.1 Hz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	4 kHz	0.001 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	40 kHz	0.01 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
“	400 kHz	0.1 kHz	± (2.0%rdg+5dgt)
”	4 MHz	0.001 MHz	± (2.0%rdg+5dgt)
Resistencia	400 Ω	0.1 Ω	± (1.2%rdg+3dgt)
“	4 kΩ	0.001 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
”	40 kΩ	0.01 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
“	400 kΩ	0.1 kΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
”	4 MΩ	0.001 MΩ	± (1.2%rdg+3dgt)
“	40 MΩ	0.01 MΩ	± (2.0%rdg+5dgt)
I DC	4 A	0.001 A	± (2.5%rdg+5dgt)
I AC	4 A	0.001 A	± (3.5%rdg+5dgt)
Capacidad	4 nF	0.001 nF	(solo como referencia)
”	40 nF	0.01 nF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	400 nF	0.1 nF	± (4.0%rdg+5dgt)
”	4 μF	0.001 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	40 μF	0.01 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
”	400 μF	0.1 μF	± (4.0%rdg+5dgt)
“	4 mF	0.001 mF	± (4.0%rdg+5dgt)