[Redes] Comandos: ifconfig / ipconfig / ip

Función

Son comandos de semejante factura, el ipconfig es usado en sistemas operativos como Windows y el ifconfig era usado en Linux pero se ha sustituído actualmente por ip.

Estos comandos permiten visualizar las interfaces de red instaladas en el sistema y modificar estas.

Ejemplo. Muestra el nombre de los interfaces de red del equipo.

ip a

Otro de los cambios importantes en Debian es que ya no existen los nombres eth0, eth1 ethX en las interfaces de red Ethernet, sino que ahora el nombre es diferente: el propio sistema operativo renombra las interfaces.

Linux: Equivalencia de los comandos ip e ifconfig

Mostrar dispositivos de red y su configuración

Con ifconfig:
ifconfig
Con ip:
ip addr show
ip link show

Activar una interfaz de red

Con ifconfig:
ifconfig eth0 up
Con ip:
ip link set eth0 up

Desactivar una interfaz de red

Con ifconfig:
ifconfig eth0 down
Con ip:
ip link set eth0 down

Establecer una dirección IP a una interfaz

Con ifconfig:
ifconfig eth0 192.168.1.1
Con ip:
ip address add 192.168.1.1 dev eth0

Eliminar una dirección IP de una interfaz

Con ifconfig: No podrá hacer esto.
Con ip:
ip address del 192.168.1.1 dev eth0

Añadir una interfaz virtual

Con ifconfig:
ifconfig eth0:1 10.0.0.1/8
Con ip:
ip addr add 10.0.0.1/8 dev eth0 label eth0:1

Añadir una entrada en la tabla ARP

Con arp:
arp -i eth0 -s 192.168.0.1 00:11:22:33:44:55
Con ip:
ip neigh add 192.168.0.1 lladdr 00:11:22:33:44:55 nud permanent dev eth0

Desconectar un dispositivo ARP

Con ifconfig:
ifconfig -arp eth0
Con ip:
ip link set dev eth0 arp off

ip route show

ip route show es una herramienta esencial para administrar y diagnosticar el enrutamiento IP en sistemas Linux.

La orden ip route show en sistemas Linux se utiliza para mostrar la información de la tabla de enrutamiento del sistema operativo. Esta tabla contiene las rutas configuradas para el reenvío de paquetes hacia diferentes redes o dispositivos. Es parte de la suite de herramientas iproute2, que reemplaza comandos más antiguos como route y netstat.

Funciones principales

Visualización de rutas activas: Muestra todas las rutas instaladas en la base de datos de enrutamiento, incluyendo rutas estáticas, dinámicas y predeterminadas.

Diagnóstico y configuración: Permite verificar cómo están configuradas las rutas en el sistema, lo que es útil para solucionar problemas de conectividad o ajustar configuraciones de red.

Información detallada: Proporciona datos como dirección de destino, máscara de subred, puerta de enlace (gateway), interfaz utilizada y métricas asociadas a cada ruta.

Ejemplo básico:

ip route show

Este comando desplegará una lista con las rutas configuradas en el sistema, mostrando información como:

Destino (default, subredes específicas).

Puerta de enlace (via).

Interfaz (dev).

Enlaces

Comandos TCP/IP para Windows

Cómo usar del comando IP (iproute2 suite) en lugar de ifconfig en Linux