[RouterOS] Prontuario: Reset y Firmware

Reset del router

Lo deja con IP 192.168.88.1/24 y sin contraseña de acceso, pero no borra la configuración restante a menos que se lo especifiquemos.

Manual, si no conocemos contraseña:

Se quita la alimentación del router y se pulsa el botón de reset durante 5 segundos.

Manteniéndolo pulsado se alimenta de nuevo el router y esperamos hasta que el led USR parpadee.

Soltamos el botón de reset. Listo. Nos ha quedado una configuración de base que será mejor eliminar.

Desde consola, si conocemos la contraseña de acceso: WinBox > New Terminal > Ejecutar

system reset

Conectar con el router tras un reset usando Winbox

Ponemos/Seleccionamos la MAC del mikrotik.

Usuario admin y sin contraseña.

Nos avisa de que el router ha cogido la IP 192.168.88.1/24.

Le daremos a Remove Configuration si vamos a configurar manualmente el router.

Poner/Cambiar contraseña al router

WinBox > Menú System > Password

Borrar configuración del router

Desde menú WinBox > Menú System > Reset Configuration >

Keep User Configuration. Reinicia el equipo pero mantiene los usuarios y contraseñas.

CAPS Mode. Es cuando este equipo sera cliente de un servidor CAPS.

No Default Configuration. Esta es la opción que regresa el router a cero, borra toda la configuración pero no borra los archivos que están en Files.

Do Not Backup. No crea un respaldo automático.

Run After Reset. Para especificar un archivo de respaldo que se quiere que se cargue después de que se reinicie el router.

Desde consola: WinBox > New Terminal > Ejecutar

system reset-configuration no-defaults=yes

Actualizar firmware mediante menú Quick Set del router

Para usar este método es necesario que el router esté correctamente configurado y conectado a internet.

WinBox > Quick Set > apartado System > botón Check For Updates > Channel estable > Si aparece actualización > Descargar y actualizar.

Actualizar firmware de forma manual

Identificar la arquitectura del router:

Desde Winvox: WinBox > System > Resources > Architecture Name.

Desde consola: WinBox > New Terminal > Ejecutar

system resource print

Descargar los archivos necesarios desde la sección de descargas de Mikrotik.

Ejemplo: Descargamos routeros-7.18.2-arm.npk y también el fichero all_packages-arm-7.18.2.zip del cual extraemos wireless-7.18.2-arm.npk porque nuestro router de arquitectura arm también tiene sección inalámbrica.

Subirlos al router: Abrir WinBox > Files > Arrastrar a esa ventana los ficheros *.npk obtenidos en el paso anterior.

Aplicar el cambio de firmware. Abrir consola y ejecutar

system reboot

Verificación.

Versión. Después del reinicio y actualización podemos comprobar la versión desde consola con el comando

system package print

Error. Si al reiniciarse no se hubiera actualizado podemos consultar las causas en WinBox > Log, o desde consola con el comando

log print without-paging

Downgrade > Actualizar a un firmware de versión anterior

Se siguen los 3 primeros pasos del apartado anterior: Identificar, descargar y subir los ficheros necesarios.

Luego tenemos dos posibles caminos:

Desde menú router: Menú System > Packages > Acciones: Downgrade > Confirmamos y seleccionamos el fichero. El router se reiniciará y después aparecerá con una versión anterior.

Desde consola: Ejecutar el comando

system package downgrade