[Hercules] Características

Soporte completo para Windows 7, 8, 8.1 y 10.

Todas las utilidades básicas de TCP y UDP en un archivo, no requiere instalación (solo un archivo .EXE)

El terminal de puerto serie implementado funciona con los puertos serie virtuales (COM12, por ejemplo). Puede verificar y controlar todas las líneas del puerto serie (CTS, RTS, DTR, DSR, RI, CD).

Cliente TCP simple (como el Hyperterminal) con soporte TEA, formato de visualización, transferencia de archivos, macros…

Servidor TCP fácil de usar con soporte TEA, formato de visualización, transferencias de archivos, macros…

Hercules contiene un “Terminal” UDP/IP simple con formatos de visualización, eco, transferencias de archivos, macros…

Admite NVT (Terminal virtual de red) en la pestaña Modo de prueba, al igual que las funciones de depuración de NVT.

El uso de Telnet extendido con NVT permite la configuración del puerto serie (RFC2217), la identificación del dispositivo, la confirmación de la secuencia de datos, etc.

Es FREEWARE, se puede usar y compartir este software gratis.