[Hercules] Cliente TCP

La pestaña Cliente TCP de la utilidad Hercules se puede utilizar como un terminal de cliente TCP/IP simple similar a Telnet.

Parámetros

Asignar los parámetros de la conexión (IP, puerto)

Establecer la clave TEA y el código de autorización

Envíe y muestre mensajes o comandos hacia y desde un dispositivo remoto

Recibir datos de prueba: utilizados con dispositivos HWg

Otros parámetros (en el menú contextual)

Mostrar caracteres especiales (en ASCII, HEX o DEC)

Registrar la comunicación en un archivo

Enviar un archivo al dispositivo remoto

Módulo IP. La dirección IP del dispositivo remoto.

Puerto. El puerto del dispositivo remoto: 23 para Telnet, 99 para la configuración TCP de dispositivos HWg.

Botón de ping. Facilidad para hacer ping al dispositivo remoto para comprobar si hay una conexión. Resultados mostrados en la ventana de datos Recibidos/Enviados.

Botón Conectar|Desconectar. Abre y cierra la conexión TCP/IP con el dispositivo remoto.

Clave TEA. Contraseña segura de 16 bytes. Está configurado en ambos lados, nunca va a pensar en la red. Está definido en la mayoría de nuestros dispositivos como 4 grupos con 4 bytes definidos en forma HEX.

Código de autorización

Para abrir la comunicación con el dispositivo seguro de TEA, debe cortar 12 dígitos en su portapapeles y pegarlos en el formulario “Código de autorización”. Luego haga clic en el botón con la imagen del candado y el resultado se enviará a la conexión.

Si su TEA Key es igual a la Key del lado opuesto, la conexión TCP está habilitada. De lo contrario, la conexión está con algún tiempo de espera cerrado por el Cliente TCP (dispositivo).

Botón de datos de prueba recibidos. Recibir el archivo de datos de prueba. Es una función dedicada a las pruebas de PortStore y PortStore2.

Botón Enviar

Para enviar datos al dispositivo, presione el botón Enviar a la derecha del campo respectivo o use F1, F2, F3 respectivamente para el primer, segundo y tercer campo.

Marque la casilla HEX para enviar caracteres hexadecimales (usados ​​para enviar comandos NVT).

Los caracteres ASCII se envían escribiendo

#xxx

(donde x es un número del 0 al 9),

$yy

(donde y es un número hexadecimal) o, por ejemplo, para avance de línea o retorno de carro. Para enviar el carácter #, $ o < escriba

##, $$ y <<

respectivamente.