[Hercules] Servidor TCP

La pestaña Servidor TCP de la utilidad Hercules se puede utilizar como terminal de servidor TCP y escuchar cualquier puerto. Los datos recibidos del Cliente se mostrarán en la ventana Datos recibidos

Parámetros

Asigne el puerto para escuchar

Establecer la clave TEA para la autorización del cliente

Mostrar cuántos clientes están conectados

Envíe y muestre mensajes o comandos hacia y desde un dispositivo remoto

Encuentre el código Hex y Dec para caracteres

Otros parámetros (en el menú contextual)

Mostrar caracteres especiales (en ASCII, HEX o DEC)

Registrar la comunicación en un archivo

Enviar un archivo al dispositivo remoto

Puerto. El puerto en el que escucha el servidor: 80 para HTTP, 23 para Telnet, etc.

Botón Escuchar|Cerrar. Escuche un puerto y cierre la conexión.

Autorización TEA. Aquí en la versión del servidor, es decir, el servidor simplemente acepta o rechaza la conexión, si el cliente usa la misma clave TEA. Puedes probarlo si ejecutas 2x Hercules SETUP como el cliente TCP en la primera ventana y el servidor TCP en la segunda ventana.

Autorización del cliente. Abre y cierra la conexión TCP/IP con el dispositivo remoto.

Estado de conexión del cliente. Muestra el estado de la conexión y el número de clientes conectados.

El servidor TCP escucha en el puerto especificado en el estado del servidor y muestra los datos recibidos en formato RAW. Puede intentar Escuchar en el puerto 80 en su PC e ingresar su dirección IP en su navegador . números de puerto para las funciones del sistema.

Botón Enviar

Para enviar datos al dispositivo, presione el botón Enviar a la derecha del campo respectivo.

Marque la casilla HEX para enviar caracteres hexadecimales (usados ​​para enviar comandos NVT).

Los caracteres ASCII se envían escribiendo

#xxx

(donde x es un número del 0 al 9),

$yy

(donde y es un número hexadecimal) o, por ejemplo, para avance de línea o retorno de carro. Para enviar el carácter #, $ o < escriba

##, $$ y <<

respectivamente.

Decodificación del cursor. Muestra el valor hexadecimal y decimal del carácter antes del cursor en la ventana de datos recibidos. Si desea conocer el valor de algún carácter específico, escríbalo en la ventana de entrada del decodificador.

Configuración del servidor - Eco del servidor. Al marcar esta casilla de verificación, el servidor TCP inicia la función ECHO = envía todos los datos recibidos a la conexión TCP.