[PC T8 Plus] Guardado de imagen del disco

Usando Clonezilla

Arrancar con una ISO de Clonezilla, en este ejemplo usando un servidor PXE.

Preparo mi servidor PXE UEFI con netboot.xyz.

Conecto un disco SSD en un USB para guardar en él la imagen del disco duro del miniPC. Tabla de partición MSDOS, formato NTFS. Esto es así porque el miniPC no dispone internamente de ranura de conexión para otro disco duro, lo que sería ideal para que el proceso fuese rápido. A su vez el uso de un disco SSD acelerará el proceso respecto un disco mecánico.

Arranco el miniPC T28plus y pulso F7 para el boot menu > Escojo la tarjeta de red con la primera opción UEFI: PXE IPv4 Realtek PCIe GBE Family Controller, pues tengo el cable de red conectado en el RJ45 más alejado de la toma de alimentación.

En el menú de netboot.xyz > Tools: Utilities (UEFI) > Utilities: Clonezilla > Clonezilla Versions: Clonezilla Debian Based > Clonezilla Flavors: Clonezilla 3.1.2-22 Stable

Configuración de lenguaje y teclado

Choose language: es_ES.UTF-8 Spanish | Español

Configuración de teclado: Change Cambiar distribución del teclado

Modelo de teclado: PC genérico 105 teclas

Distribución del teclado: Otro

País de origen del teclado: Español

Distribución del teclado: Español - Español (teclas Windows)

Tecla a utilizar para AltGr: Distribución por omisión del teclado

Tecla modificadora: Sin tecla modificadora

Iniciar Clonezilla: Start_Clonezilla

Elegir modo: Pasar un disco a una imagen en un dispositivo local: USB externo.

Elegir modo: device-image Disco/Partición a/desde Imagen

Montar directorio de imagen Clonezilla. Elegir modo: local_dev Usar dispositivo local (Ej: disco duro, dispositivo USB)

Consola: Pide insertar un dispositivo USB si aún no se hubiera insertado > Intro > Aparece la lista de discos, en mi caso /dev/sda el interno del miniPC, y /dev/sdb el SSD externo por USB > Ctrl-C

Escoger donde se va a guardar la imagen

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) Modo: Indico sdb1, donde se guardará la imagen en este caso.

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): REPOSITORY: no-fsck Omitir chequeo/reparación del sistema de archivos antes de montar

Buscar directorio para el repositorio de imágenes de Clonecilla:

Ruta en el recurso: /dev/sdb1[/]

Nombre del directorio actual: “/”

<ABORT> Salir_de_la_exploración_de_directorios > Done

Consola: Aparece información de que queda montado en /home/partimag la SOURCE /dev/sdb1 > Intro

Escoger modo de ejecución.

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Modo de ejecución: Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto

Escoger el disco del cual se va a hacer la imagen.

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo: savedisk Guardar_disco_local_como_imagen

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Modo: savedisk. Nombre de la imagen a grabar: 2024-05-02-10-img

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Modo: savedisk. Elegir disco local como origen: sda que es del que quiero hacer la imagen.

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Modo: savedisk. Elija opción de compresión: -z9p compresión_zstdmt

Parámetros avanzados extra de Clonezilla, Modo savedisk. Elegir si comprobar y reparar antes de grabar: -sfsck Omitir la comprobación/reparación del sistema de archivos fuente.

Parámetros avanzados extra de Clonezilla, Modo savedisk. Elegir si comprobar que imagen es restaurable despues de crearla (no escribe datos en disco duro, solo comprueba): Sí, comprobar la imagen grabada

Parámetros avanzados extra de Clonezilla, Modo savedisk. Elegir si cifrar la imagen: -senc No cifrar la imagen

Modo savedisk. Acción a realizar cuando proceso termine: -p choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado

Consola: Sale el comando equivalente a todo este proceso: /usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z9p -i 0 -sfsck -senc -p choose savedisk 2024-05-02-10-img sda > Intro

Consola: Indica el/las disco/particiones que se van a guardar en la imagen. ¿Continuar?: y

Comienza todo el proceso.

Espacio en uso en la partición principal: 53 GB.

Velocidad media de escritura en creación de imagen: 9.5 GB/min

Velocidad media de lectura en comprobación de la imagen: 16 GB/min

Tiempo total aproximado: 10 minutos.

Tamaño total de la imagen creada: 20.8 GB.