Módulo de comunicación bus RS-485

Principios

Vídeos

Como usar RS485

Enlaces

COMUNICACIÓN RS485 CON ARDUINO Y CONVERSOR MAX485

Comunicación RS485 con Arduino

Rs485 Serial Communication Between Arduino Mega and Arduino Pro Mini

Software Serial RS485 Example

An Arduino and RS485

CONMUTAR CARGAS CON ARDUINO Y RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

Control domótico mediante Arduino

Tiendas

Aliexpress módulo RS485

Aliexpress relé SSR

RS-485 module for Arduino (MAX485 )

CONVERSOR RS-485 A TTL

Apariencia

Esquema

Conexión half-duplex

Si queremos que durante la conexión el conversor RS485 pueda cambiar su papel de emisor a receptor (conexión half duplex) simplemente tenemos que conectar los pines RE y DE a una salida digital para poder cambiar su tensión de Gnd a Vcc.

Si sólo vamos a actuar como emisor o receptor, podemos prescindir de uno de los pines de datos (RX o TX) y de la conexión al pin digital de RE/DE conectándolas permanentemente a Gnd o Vcc, respectivamente.

Conexionado general

Ejemplo de realización