[ESP32] Configuración en el IDE Arduino

Debemos añadir la tarjeta y las librerías de la placa con el ESP32 en el IDE Arduino si queremos usar este entorno de programación. Para ello seguiremos estas instrucciones.

Abrir el IDE de Arduino.

Instalar tarjeta

Menú Archivo → Preferencias → Ajustes → Gestor de URLs Adicionales de tarjetas: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json → OK

Menú Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas → Instalamos el de esp32 → Cerrar

Instalar librería

Menú Programa → Incluir Librería → Administrar Bibliotecas (puede tardar algo…) → Buscar por “Heltec” (puede tardar algo…) e instalar la librería “Heltec ESP32 Dev-Boards” → Cerrar

Escoger la placa

Herramientas → Placa → ESP32 Arduino → Escogemos nuestra placa. Si no apareciera podemos escoger la ESP32 Dev Module.

Linux. En Linux, además, debemos instalar el paquete serial.

# For debian base linux
sudo apt-get install python-serial
# For Centos
sudo yum install python3-serial
# For Fedora
sudo dnf install python3-serial