4Max Pro - Ajustes en Cura para filamento ABS

Se recomienda imprimir con la tapa superior puesta, para conseguir mayor temperatura en el interior de la impresora.

Básico

Basic

Avanzado

Advanced

Experto

Expert → Open expert settings