Ventoy

Programa Ventoy Descargas

Características

Ventoy es una herramienta de código abierto para crear unidades USB de arranque para archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.

Con Ventoy, no es necesario formatear el disco repetidamente; solo hay que copiar los archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI a la unidad USB e iniciarlos directamente.

Se pueden copiar varios archivos a la vez y Ventoy mostrará un menú de arranque para seleccionarlos.

También se pueden explorar archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI en discos locales e iniciarlos.

También se admiten BIOS x86 Legacy, UEFI IA32, UEFI x86_64, UEFI ARM64 y UEFI MIPS64EL.

Compatible con la mayoría de los sistemas operativos (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen…).

Se han probado más de 1100 archivos ISO y más del 90 % de las distribuciones soportadas se encuentran en https://distrowatch.com.

Features

100% de código abierto

Sencillo y fácil de usar

Rápido, con velocidad limitada únicamente por la velocidad de copia de archivos

Se puede instalar en USB/disco local/SSD/NVMe/tarjeta SD

Arranque directamente desde archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI, sin necesidad de extracción

Soporte para explorar y arrancar archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI en el disco local

No es necesario que sea continuo en el disco para archivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI

Se admiten los estilos de partición MBR y GPT

Compatible con BIOS heredado x86, UEFI IA32, UEFI x86_64, UEFI ARM64 y UEFI MIPS64EL

Compatible con arranque seguro UEFI IA32/x86_64

Compatible con persistencia de Linux

Se admite la instalación automática de Windows

Se admite la instalación automática de Linux

Expansión de variables compatible con el script de instalación automática de Windows/Linux

FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) compatible con la partición principal

Se admiten archivos ISO de más de 4 GB

Alias ​​de menú, mensaje de sugerencia de menú compatible

Protección con contraseña compatible

Estilo de menú de arranque nativo para Legacy y UEFI

Compatible con la mayoría de los tipos de sistemas operativos, más de 1100 archivos ISO probados

Solución de arranque de vDisk (vhd/vdi/raw…) de Linux

No solo arranque sino también proceso completo de instalación.

Menú conmutable dinámicamente entre el modo ListView y el modo TreeView

Concepto “Ventoy Compatible”

Marco de complementos y configurador de complementos GUI

Archivos de inyección al entorno de ejecución

Reemplazo dinámico del archivo de configuración de arranque

Tema y estilo de menú altamente personalizables

Compatibilidad con unidades USB protegidas contra escritura

El uso normal del USB no se ve afectado

Datos no destructivos durante la actualización de la versión

No es necesario actualizar Ventoy cuando se lanza una nueva distribución

Instalación en Linux - Modo GUI (WebUI)

Para mayor comodidad, Ventoy ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web en sistemas Linux desde la versión 1.0.36.

El diseño y el uso de la interfaz de usuario son idénticos a los de Ventoy2Disk.exe en Windows.

Si hubiese algún problema, usar Ventoy2Disk.sh para instalar o actualizar Ventoy. Consultar la sección de uso.

Descargar el paquete de instalación, como ventoy-xxxx-linux.tar.gz, y descomprímirlo.

Ejecutar bash VentoyWeb.sh en un terminal con permisos de root.

Abrir el navegador y visitar http://127.0.0.1:24680

Por defecto, VentoyWeb.sh escucha en 127.0.0.1:24680 y solo se puede acceder a él en el host local.

También se puede especificar la IP y el puerto de esta manera: sudo bash VentoyWeb.sh -H 192.168.0.100 -P 8080. Después, se podrá acceder a la interfaz web desde otro ordenador. Esto es muy práctico en algunos casos. Por ejemplo, si tenemos un ordenador con Linux, pero no tiene interfaz gráfica. Podemos ejecutar el script como se indica arriba y acceder a la interfaz web desde otro ordenador (por ejemplo, Windows), siempre que esté conectado a internet.

Cómo cerrar:

Cerrar el navegador web.

En la terminal, presionar Ctrl+C para salir.

Instalación en Linux - Modo CLI

Descargar el paquete de instalación, como ventoy-xxxx-linux.tar.gz, y descomprímirlo.

Ejecutar el script de shell como root. sh Ventoy2Disk.sh { -i | -I | -u } /dev/XXX XXX es el dispositivo USB, por ejemplo, /dev/sdb.

Ventoy2Disk.sh CMD [ OPCIÓN ] /dev/sdX

CMD:

-i instala ventoy en sdX. Usarlo la primera vez que se instala. Falla si el disco ya tiene instalado ventoy.

-I Fuerza la instalación de ventoy en sdX, no importa si está instalado o no.

-u Actualiza ventoy en sdX.

-l Lista la información de Ventoy en sdX.

OPCIÓN: (opcional)

-r SIZE_MB conserva algo de espacio en la parte inferior del disco (sólo para la instalación)

-s habilita el soporte de arranque seguro (el valor predeterminado está deshabilitado)

-g usa el estilo de partición GPT, el predeterminado es el estilo MBR (solo para instalación)

-L Etiqueta de la partición principal (por defecto Ventoy)

Tener en cuenta que la unidad USB se formateará y se perderán todos los datos después de la instalación.

Solo se necesita instalar Ventoy una vez; después, solo se necesita copiar los archivos ISO a la unidad USB.

También se puede usar como una unidad USB normal para almacenar archivos; esto no afectará el funcionamiento de Ventoy.

Copiar archivos de imagen

Tras finalizar la instalación, la unidad USB se dividirá en dos particiones.

La primera partición se formateó con el sistema de archivos exFAT (también puede formatearla manualmente con NTFS/FAT32/UDF/XFS/Ext2/3/4…). Solo se necesita copiar los archivos ISO a esta partición.

Se pueden colocar los archivos ISO/WIM/img/vhd(x) en cualquier lugar. Ventoy buscará recursivamente todos los directorios y subdirectorios para encontrar todos los archivos de imagen y los mostrará en orden alfabético en el menú de arranque.

También se puede configurar el complemento para que Ventoy solo busque archivos de imagen en un directorio fijo (y sus subdirectorios).

Actualización de Ventoy

Si se lanza una nueva versión de Ventoy, se puede actualizar a la unidad USB.

Cabe destacar que la actualización es segura; todos los archivos de la primera partición permanecerán intactos.

La actualización se realiza de la misma manera que la instalación Ventoy2Disk.exe y Ventoy2Disk.sh se le solicitará la actualización si la unidad USB ya tiene Ventoy instalado.