[LAB] Soldadura: Puntas de soldadura

Serie 900M

El diámetro exterior de estas puntas es de 6,5 mm.

Adecuadas para 936/937 y varias estaciones de soldadura de calentamiento por resistencia de cerámica.

Las marcadas con * están estañadas solo en la superficie inclinada.