Cura Advanced - Machine / Máquina

Machine	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Nozzle sice / Diámetro de la boquilla del Hotend	-	-	-

Nozzle sice / Diámetro de la boquilla del Hotend: En este parámetro especificaremos el diámetro de la boquilla del HotEnd que estemos usando. Los diámetros más comunes son 0.5 mm 0.4 mm y 0.35 mm.