O!play Asus

Asus fabricante

Actualización de firmware

Verifique primero la versión del firmware actual de su Media Player antes de comenzar una actualización para comprobar que es anterior:

Conecte el Reproductor multimedia a su televisor y luego encienda el Reproductor multimedia.

Presione el botón Setup en el control remoto y se mostrará la pantalla de configuración.

Haga clic en System y verifique la información de versión firmware.

Para actualizar el O!play se puede elegir entre una actualización en línea o USB.

Problema. Intenté en un O!play actualizar el firmware, aparecía el 1.29P y quería actualizar al 1.41P que fué el último que se realizó. Al intentarlo por el método escrito arriba me daba un error: “This image is not for this board”.

Pulsé stop y luego play en el menú principal para observar la información del aparato y resultó que aparecía como un HDP-R3 en lugar de un HDP-R1, que era lo que ponía en su etiqueta externa. Alguien debió introducir este firmware equivocado, aunque estaba aparentemente funcionando sin problemas.

A continuación seguí este procedimiento para ponerle el firmware actualizado correcto:

Plug in USB drive which has install.img

Turn O!Play on

Wait until it is ready.

Choose: Setup > System > SystemUpdate > SystemReinstall

You will get message “This image is not for this board”.

Choose: SystemUpdate again but this time you choose Cancel NOT SystemReinstall

You will get menu like previous version of firmware. Then Choose OK and Wait for flashing

Este procedimiento también es útil para poner una versión anterior de firmware.

Versión bootcode

Para verificar el código de arranque ir a la pantalla de inicio y presionar detener y luego reproducir en el control remoto.

Más información...

Características

Modo nocturno. La función de Modo nocturno reduce el rango de audio dinámico máximo. Esto ayuda a evitar molestar a tus vecinos o en tu hogar cuando usas tu Media Player por la noche.

Reproducido recientemente solo es compatible con los medios reproducidos desde el dispositivo de almacenamiento. Esta función no admite películas reproducidas desde la red.